m = 900 kg

a = 0,5 m

h1 = 0,25 m

h2 = 0,35 m

W = m \* g \* (h2 – h1) = W = 900 \* 10 \* (0,35 – 0,25) = 900 \* 10 \* 0,1 = 900 J